**Ընդհանուր շինանյութեր**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1․** | Ցեմենտ M 400 50կգ | հատ |  |  |
| **2․** | Ավազ /պարկ/ | հատ |  |  |
| **3․** | Ավազ  | մ3 |  |  |
| **4․** | Գաջ  | տոն |  |  |
| **5․** | Գիպսոնիտ 30կգ  | հատ |  |  |
| **6․** | Այլ սվաղանյութ  | հատ |  |  |
| **7․** | - |  |  |  |
| **8․** | - |  |  |  |
| **9․** | - |  |  |  |
| **10․** | Ծեփամածիկ գիպսային ՇԵՆ 30կգ | հատ |  |  |
| **11․** | Այլ տեսակի ծեփամածիկ | հատ |  |  |
| **12․** | Այլ տեսակի ծեփամածիկ | հատ |  |  |
| **13․** | Պողպատե չժանգոտվող ցանց | մ2 |  |  |
| **14․** | Թեթևաբիտոնե բլոկ 20x40x20սմ | հատ |  |  |
| **15․** | Թեթևաբիտոնե բլոկ 10x40x20սմ | հատ |  |  |
| **16․** | Քար /տուֆ/ 20x40x25 | հատ |  |  |
| **17․** | Խճաքար  | Մ3 |  |  |
| **18․** | Սվաղի մայակ 1 x260սմ  | հատ |  |  |
| **19․** | Սվաղի մայակ 0,6 x260սմ | հատ |  |  |
| **20․** | Սվաղի անկյունակ մետաղական 280սմ | հատ |  |  |
| **21․** | Լատեքսային ներկՄիջին որակ | կգ |  |  |
| **22․** | Յուղաներկ Միջին որակՆախատեսված փայտի և երկաթի ներկման համար | կգ |  |  |
| **23․** | Լամինատ AC դասի միջին որակ | Մ2 |  |  |
| **24․** | Լամինատի նախաշերտ 2-3մմ | Մ2 |  |  |
| **25․** | Պլաստիկե շրիշակ  | հատ |  |  |
| **26․** | Շրիշակի դետալներ | հատ |  |  |
| **27․** | Լինոլիում Միջին որակ  | Մ2 |  |  |
| **28․** | Ինքնակպչուն սպունգե ժապավեն Ջերմամեկուսացման համար | հատ |  |  |
| **29․** | Ինքնակպչուն ռետինե ժապավենՋերմամեկուսացման համար | հատ |  |  |
| **30․** | Սիլիկոն 280մգ | հատ |  |  |
| **31․** | Շինարարական փրփուր 7500մլ  | հատ |  |  |
| **32** | Շինարարական փրփուր /պրոֆեսիոնալ/7500մլ | հատ |  |  |
| **33** | Պաստառ միջին որակի | Մ2 |  |  |
| **34** | Պաստառի սոսինձԸստ պաստառի տեսակի | հատ |  |  |
| **35** | Ֆում ժապավեն | հատ |  |  |
| **36** | Նախաներկ /գրունտ/5լ | հատ |  |  |
|  | Նախաներկ /գրունտ/10լ | հատ |  |  |
| **37․** | Հղկաթուղթ 120 | գծմ |  |  |
| **38․** | Հղկաթուղթ 180 | գծմ |  |  |
| **39․** | Հղկաթուղթ 220 | գծմ |  |  |
| **40․** | Սպունգ Հղկաթուղթ 220 | գծմ |  |  |
| **41․** | Ջրի բաք 300լ | հատ |  |  |
| **42․** | Ջրի բաք 500լ | հատ |  |  |
| **43․** | Կերամիկական սալիկ միջին որակի | Մ2 |  |  |
| **44․** | Սալիկի սոսինձ 20կգ միջին որակ | Մ2 |  |  |
| **45** | Ազբոշիֆեր | Մ2 |  |  |
| **46** | Մետաղական ցինկապատ ծաղկավոր սալիկ 0,55մմ հաստության | Մ2 |  |  |
| **47** | Մետաղական թիթեղ 0,55մմ | Մ2 |  |  |
| **48** | Պտուտակ 0,3x4սմ | հատ |  |  |
| **49** | Պտուտակ 0,3x6սմ | հատ |  |  |
| **50** | Պտուտակ 0,3x8սմ | հատ |  |  |
| **51** | Պտուտակ 0,3x10սմ | հատ |  |  |
| **52** | Մեխ 0,3x5սմ | հատ |  |  |
| **53** | Մեխ 0,3x8սմ | հատ |  |  |
| **54** | Մեխ 0,3x10սմ  | հատ |  |  |
| **55** | Մեխ 0,3x12սմ  | հատ |  |  |

**Ջրի խողովակներ և կցամասեր**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր** | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| **1․** | Տաք ջրի խողովակ PPR ø 20մմ | հատ |  |  |
| **2․** | Սառը ջրի խողովակ PPR ø 20մմ | հատ |  |  |
| **3․** | PPR փոխակերպիչ 2520մմ | հատ |  |  |
| **4․** | PPR անկյունակ 45° 20մմ | հատ |  |  |
| **5․** | PPR անկյունակ 90° 20մ x մ | հատ |  |  |
| **6․** | PPR կոմբինացված անկյունակ 20 x1/2 M | հատ |  |  |
| **7․** | PPR կոմբինացված անկյունակ 20 x1/2 F | հատ |  |  |
| **8․** | PPR ամրացվող անկյունակ 20 x1/2 M | հատ |  |  |
| **9․** | PPR կոմբինացված անկյունակ /2 տեղ/ 20x1/2 F\* 2 | հատ |  |  |
| **10․** | PPR եռաբաշխիչ 20մմ | հատ |  |  |
| **11․** | PPR ամերիկանկա 20 x1/2 M | հատ |  |  |
| **12․** | PPR ամերիկանկա 20 x1/2 F | հատ |  |  |
| **13․** | PPR անցում ամերիկանկա AMS 20x1/2 F | հատ |  |  |
| **14․** | PPR զտիչ 20մմ  | հատ |  |  |
| **15․** | PPR գնդիկավոր փական 20մմ  | հատ |  |  |
| **16․** | PPR շրջանցող կարճ կցամաս 20մմ | հատ |  |  |
| **17․** | PPR ամրան 20մմ  | հատ |  |  |
| **18․** | PPR խաչուկ | հատ |  |  |

**Փայտյա շինանյութեր**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր** | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| **1․** | Նրբատախտակ 5մմ 150x150սմ  | հատ |  |  |
| **2․** | Տախտակ 4 x20 սմ | Մ3 |  |  |
| **3․** | Տախտակ 4 x10 սմ | Մ3 |  |  |
| **4․** | Տախտակ 3 x20 սմ | Մ3 |  |  |
| **5․** | Տախտակ 3 x10 սմ | Մ3 |  |  |
| **6․** | Բրուս 4 x4 սմ | Մ3 |  |  |
| **7․** | Բրուս 4 x6 սմ | Մ3 |  |  |
| **8․** | Բրուս 2 x5սմ | Մ3 |  |  |
| **9․** | Բրուս 6 x10սմ | Մ3 |  |  |
| **10․** | Բրուս 8 x12սմ | Մ3 |  |  |
| **11․** | Բրուս 10 x15սմ | Մ3 |  |  |

**Խոհանոց, լոգարան, զուգարան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր** | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| **1․** | Լոգախցիկի PVC տակդիր 90\*90սմ  | հատ |  |  |
|  | Լոգախցիկի մետաղական տակդիր 90\*90սմ | հատ |  |  |
| **2․** | Կերամիկական լվացարանակոնք  | հատ |  |  |
| **3** | Մետաղական լվացարանակոնք | հատ |  |  |
| **4** | Զուգարանակոնք  | հատ |  |  |
| **5** | Ասիական զուգարանակոնք  | հատ |  |  |
| **6** | Մետաղական լվացարանակոնք | հատ |  |  |
| **7** | Ծորակ խոհանոցի Միջին որակ | հատ |  |  |
| **8** | Ծորակ լվացարանի Միջին որակ | հատ |  |  |
| **9** | Ծորակ ցնցուղովՄիջին որակ | հատ |  |  |
| **10** | Սիֆոն  | հատ |  |  |
| **11** | Զուգարանակոնքի գոֆրե  | հատ |  |  |
| **12** | Լամինատե պահարան լվացարանակոնքի համար 1կամ 2 դռնանի | հատ |  |  |
| **13** | Պոմպ  | հատ |  |  |
| **14** | Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ | հատ |  |  |
| **15** | Գազով ջրատաքացուցիչ  | հատ |  |  |
| **16** | Գազօջախ 1 տեղանի | հատ |  |  |
| **17** | Էլեկտրական վառարան0․5-1կվ | հատ |  |  |
| **18** | Լամպ՝ արևային վահանակով | հատ |  |  |
| **19** | Շարժական աթոռ-զուգարան | հատ | Պլաստիկ նստատեղով, ծալվող, բարձրության կարգավորումով, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 110 կգ, քաշը 5 կգ |  |

**Կոյուղու խողովակների և կցամասերի անվանացանկ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր**  | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| **1** | Կոյուղու խողովակ 110 x 3 x 3000մմ | հատ |  |  |
| **2** | Կոյուղու խողովակ 110 x 3 x 2000մմ | հատ |  |  |
| **3** | Կոյուղու խողովակ 110 x 3 x 1000մմ | հատ |  |  |
| **4** | Կոյուղու խողովակ 110- 3-500մմ | հատ |  |  |
| **5** | Կոյուղու խողովակ 110- 3-300մմ | հատ |  |  |
| **6** | PVC անկյունակ 90° 110մմ | հատ |  |  |
| **7** | PVC անկյունակ 45° 110մմ | հատ |  |  |
| **8** | PVC եռաբաշխիչ 90° 110x50 x110մմ | հատ |  |  |
| **9** | PVC եռաբաշխիչ 45° 110x50 x110 մմ | հատ |  |  |
| **10** | PVC փոխակերպիչ 110x50մմ | հատ |  |  |
| **11** | PVC կցամաս 110մմ | հատ |  |  |
| **12** | Կոյուղու խողովակ 50-3-3000մմ | հատ |  |  |
| **13** | Կոյուղու խողովակ 50-3-2000մմ | հատ |  |  |
| **14** | Կոյուղու խողովակ 50-3-1000մմ | հատ |  |  |
| **15** | Կոյուղու խողովակ 50-3-500մմ | հատ |  |  |
| **16** | Կոյուղու խողովակ 50-3-300մմ | հատ |  |  |
| **17** | PVC անկյունակ 90° 50մմ | հատ |  |  |
| **18** | PVC անկյունակ 45° 50մմ | հատ |  |  |
| **19** | PVC եռաբաշխիչ 90° 50x50 x50մմ | հատ |  |  |
| **20** | PVC եռաբաշխիչ 45° 50x50 x50մմ | հատ |  |  |
| **21** | PVC կցամաս 50մմ | հատ |  |  |

**Մուտքի դուռ**

**Մուտքի դուռը պետք է լինի մետաղական /06-1,2մմ պատի հաստությամբ/, շրջանակի հաստությունը 60-80մմ, ներկապատված, ներսի կողմից կարող է լինել լամինատապատ։ Փականը՝ երկաթյա, սղնիները՝ 2-4։**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր** | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| 1 | Մուտքի դուռՄիջին որակ 90\*200 | հատ |  |  |
| 2 | Մուտքի դուռԲարձր որակ 90\*200 | հատ |  |  |

**Միջսենյակային դռներ**

Միջսենյակային դռները պետք է լինեն ՄԴՖ-ից և փայտից, շերտերի քանակը՝ 2, պատի հաստությունը՝4մմ։ Արտաքին շերտը պետք է լինի շպոնապատ կամ ՊՎՍապատ։ Դռան փեղկի հաստությունը 3,5-4սմ, շրջանակի հաստությունը 6-7սմ, իսկ լայնքը պետք է լինի 3սմ։ Բռնակը մետաղական։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Անվանում** | **Չափման միավոր** | **Մեկնաբանություն** | **Միավորի արժեք** |
| 1 | Դուռ ապակիովՄիջին որակ 90\*200սմ | հատ |  |  |
| 2 | Դուռ առանց ապակի Միջին որակ 90\*200սմ | հատ |  |  |
| 3 | Դուռ ապակիովՄիջին որակ 80\*200սմ | հատ |  |  |
| 4 | Դուռ ապակիովՄիջին որակ 80\*200սմ | հատ |  |  |
| 5 | Դուռ ապակիովՄիջին որակ 70\*200 | հատ |  |  |
| 6 | Դուռ ապակիովՄիջին որակ 70\*200 | հատ |  |  |