ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՉՈՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Նպատակ և կիրառման ձև. Սույն փաստաթուղթը նախատեսված է գնային առաջարկ ներկայացնող մասնակիցների կողմից առաջարկվող կոնկրետ մոդելների տեխնիկական համապատասխանությունը ներկայացնելու համար։ Մասնակիցը պարտավոր է յուրաքանչյուր կետի դիմաց լրացնել առաջարկվող ապրանքի իրական տեխնիկական տվյալը, նշել «Այո/Ոչ» համապատասխանությունը և, հնարավորության դեպքում, նշել արտադրողի պաշտոնական աղբյուրը։
Յուրաքանչյուր առաջարկ պետք է վերաբերի կոնկրետ արտադրողի, ապրանքանիշի և կոնկրետ մոդելի։
«Նմանատիպ», «համարժեք», «կամ ավելի լավ» ձևակերպումները առանց կոնկրետ մոդելի և դրա տեխնիկական տվյալների չեն ընդունվում։
Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական թերթիկը/կատալոգը կամ արտադրողի պաշտոնական կայքի հղումը։
Չլրացված դաշտերը պետք է լրացվեն «Չկա» կամ «Ոչ» նշումով։ Դաշտը դատարկ թողնել չի թույլատրվում։
Պարտադիր պահանջներին չհամապատասխանող մոդելը համարվում է տեխնիկապես չհամապատասխանող՝ անկախ առաջարկվող գնից։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերականգնված և ցուցադրման նպատակով չօգտագործված։
1. Մասնակցի և առաջարկվող մոդելի նույնականացման տվյալներ
	Տվյալ
	Մասնակցի կողմից լրացվում է

	Մասնակցի/ընկերության անվանում
	

	Հասցե
	

	Կոնտակտային անձ
	

	Հեռախոս / էլ. փոստ
	

	Արտադրող
	

	Ապրանքանիշ (Brand)
	

	Կոնկրետ մոդել
	

	Մոդելի կոդ / Model No.
	

	Արտադրության երկիր
	

	Արտադրության ամսաթիվ / տարի
	

	Երաշխիքային ժամկետ
	

	ՀՀ-ում երաշխիքային սպասարկման կազմակերպություն և կոնտակտային տվյալներ
	

	Արտադրողի պաշտոնական կայքի հղում
	



2. Լվացքի մեքենա – պահանջվող քանակ՝ 2 հատ
Կիրառման նպատակ. Տնային խնամքի ծառայության լվացքատան համար՝ կանոնավոր և ինտենսիվ օգտագործման պայմաններում։
	№
	Տեխնիկական բնութագիր / պահանջ
	Պահանջվող նվազագույն բնութագիր
	Մասնակցի կողմից լրացվում է

	1
	Մոդել
	Կոնկրետ արտադրող, ապրանքանիշ և մոդել՝ ամբողջական անվանումով և Model No.-ով
	________________________

	2
	Տարողություն
	Նվազագույնը 10 կգ չոր լվացքի համար
	________ կգ

	3
	Բեռնման տեսակ
	Առջևից բեռնմամբ, ամբողջությամբ ավտոմատ
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	4
	Կորպուս
	Մետաղական/պողպատե կորպուս՝ արտադրողի կողմից նախատեսված հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ կամ համարժեք ամուր կառուցվածքով
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	5
	Թմբուկ
	Չժանգոտվող պողպատից (stainless steel) թմբուկ
	________________________

	6
	Շարժիչ
	Ինվերտորային / brushless / direct-drive կամ արտադրողի կողմից նույն դասի տեխնոլոգիապես համարժեք բարձր արդյունավետության շարժիչ
	________________________

	7
	Քամման արագություն
	Առավելագույնը՝ ոչ պակաս, քան 1400 պտ/րոպե; ցանկալի՝ 1600 պտ/րոպե
	________ պտ/րոպե

	8
	Էներգաարդյունավետություն
	Գործող էներգապիտակի համակարգով բարձր էներգաարդյունավետության դաս; մասնակիցը պարտադիր ներկայացնում է գործող էներգապիտակը
	Դաս՝ ______

	9
	Լվացման արդյունավետություն
	Լվացման արդյունավետության դաս՝ առնվազն A կամ գործող համարժեք դասակարգում
	________________________

	10
	Ծրագրերի քանակ
	 
	________ ծրագիր

	11
	Հիմնական ծրագրեր
	Պետք է առկա լինեն՝ Cotton, Synthetics, Mixed, Delicates, Wool/Hand Wash կամ համարժեք, Quick, Eco, Prewash, Hygiene/Anti-allergy կամ համարժեք, Extra Rinse, Spin, Drain
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	12
	Գոլորշու ֆունկցիա
	Գոլորշու/Steam ծրագիր կամ գոլորշային հիգիենիկ մշակում
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	13
	Ջերմաստիճանի ընտրություն
	Ջերմաստիճանի ընտրության հնարավորություն, ներառյալ բարձր ջերմաստիճանով լվացման ռեժիմ
	 ——————°C

	14
	Բեռնվածքի ավտոմատ հայտնաբերում
	Ավտոմատ բեռնվածքի հայտնաբերում և ջրի/ծրագրի ավտոմատ հարմարեցում
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	15
	Փրփուրի վերահսկում
	Ավտոմատ փրփուրի վերահսկման համակարգ
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	16
	Անհավասարակշռության վերահսկում
	Թմբուկի անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերում և շտկում
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	17
	Արտահոսքից պաշտպանություն
	Արտահոսքի դեմ պաշտպանություն / արտադրողի անվանումով համարժեք համակարգ
	

	18
	Գերտաքացումից պաշտպանություն
	Պաշտպանություն գերտաքացումից և ավտոմատ անջատման/անվտանգության համակարգ
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	19
	Երեխաների պաշտպանություն
	Child Lock
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	20
	Ցուցադրում և կառավարում
	Էլեկտրոնային կառավարում և թվային/LED/LCD էկրան
	________________________

	21
	Հետաձգված մեկնարկ
	Հետաձգված մեկնարկի հնարավորություն
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	22
	Թմբուկի մաքրում
	Drum Clean / Machine Clean կամ արտադրողի համարժեք ինքնամաքրման ծրագիր
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	23
	Դուռ
	Լայն բացվող առջևի դուռ՝ հարմարավետ բեռնման/բեռնաթափման համար
	________________________

	24
	Աղմուկ
	Լվացման ժամանակ՝ առավելագույնը 55 dB(A), քամման ժամանակ՝ առավելագույնը 75 dB(A)
	Լվ. ____ dB / Քամ. ____ dB

	25
	Էլեկտրամատակարարում
	220–240 V, 50 Hz
	

	26
	Ջրի սպառում
	Մասնակիցը պետք է նշի արտադրողի պաշտոնական տվյալով ջրի սպառումը մեկ ստանդարտ ցիկլի համար
	________ լ/ցիկլ

	27
	Չափսեր
	Մասնակիցը պարտադիր նշում է բարձրությունը × լայնությունը × խորությունը
	________ × ________ × ________ սմ

	28
	Քաշ
	Մասնակիցը պարտադիր նշում է սարքի զուտ քաշը
	________ կգ

	29
	Արտադրության տարեթիվ
	Առաքման պահին՝ նոր ընթացիկ արտադրության մոդել; նշել արտադրության ամիս/տարի
	________________________

	30
	Երաշխիք
	Ամբողջ սարքի համար՝ նվազագույնը 24 ամիս
	________ ամիս

	31
	ՀՀ-ում սպասարկում
	ՀՀ-ում երաշխիքային սպասարկման և վերանորոգման հասանելիություն, կոնտակտային տվյալներով
	________________________

	32
	Պահեստամասեր
	Մասնակիցը նշում է արտադրողի/սպասարկման կենտրոնի կողմից պահեստամասերի հասանելիության նախատեսվող ժամկետը
	________ տարի

	33
	Փաստաթղթեր
	Արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկ/կատալոգ + գործող էներգապիտակ + կիրառելի համապատասխանության/անվտանգության փաստաթղթեր
	☐ Կցված է  ☐ Չի կցվել

	34
	Առաքում և գործարկում
	Առաքում, տեղադրում, հարթեցում և փորձնական գործարկում՝ մատակարարի կողմից
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	35
	Արտադրման երկիր 
	Մասնակիցը պետք է նշի Սարքի հավաքման երկիր 
	________________________




3. Չորանոց – պահանջվող քանակ՝ 2 հատ
Նշում. Պահանջվում է առանձին չորանոց, ոչ թե լվացք-չորացում համակցված սարք։
	№
	Տեխնիկական բնութագիր / պահանջ
	Պահանջվող նվազագույն բնութագիր
	Մասնակցի կողմից լրացվում է

	1
	Մոդել
	Կոնկրետ արտադրող, ապրանքանիշ և մոդել՝ ամբողջական անվանումով և Model No.-ով
	________________________

	2
	Տարողություն
	Նվազագույնը 9 կգ
	________ կգ

	3
	Տեսակ
	Առանձին ավտոմատ չորանոց՝ Heat Pump (ջերմային պոմպ) տեխնոլոգիայով
	________________________

	4
	Կորպուս
	Մետաղական/պողպատե կորպուս՝ արտադրողի նախատեսած պաշտպանությամբ
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	5
	Թմբուկ
	Չժանգոտվող կամ արտադրողի կողմից բարձր դիմացկուն համարժեք նյութից թմբուկ
	________________________

	6
	Շարժիչ
	Ինվերտորային / brushless կամ համարժեք բարձր արդյունավետության շարժիչ
	________________________

	7
	Խոնավության սենսոր
	Խոնավության ավտոմատ սենսոր՝ չորացման աստիճանը ավտոմատ կառավարելու համար
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	8
	Չորացման ավտոմատ կառավարում
	Automatic Drying / Sensor Dry կամ արտադրողի համարժեք համակարգ
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	9
	Էներգաարդյունավետություն
	Գործող էներգապիտակի համակարգով բարձր էներգաարդյունավետության դաս; պարտադիր ներկայացնել էներգապիտակը
	Դաս՝ ______

	10
	Ծրագրերի քանակ
	Առնվազն 12 առանձին չորացման ծրագիր
	              ծրագիր

	11
	Հիմնական ծրագրեր
	Cotton, Synthetics, Mixed, Delicate, Towels, Quick/Short, Hygiene կամ համարժեք, Wool կամ համարժեք, Time Dry, Refresh/Airing
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	12
	Չորացման աստիճաններ
	Առնվազն 3 մակարդակ՝ Iron Dry, Cupboard Dry, Extra Dry կամ համարժեք
	________________________

	13
	Ճմռթվելուց պաշտպանող գործառույթ
	Anti-Crease / Easy Iron կամ համարժեք
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	14
	Գերտաքացումից պաշտպանություն
	Գերտաքացումից պաշտպանություն և ավտոմատ անվտանգության անջատում
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	15
	Երեխաների պաշտպանություն
	Child Lock
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	16
	Կառավարում/էկրան
	Էլեկտրոնային կառավարում և թվային/LED/LCD էկրան
	________________________

	17
	Հետաձգված մեկնարկ
	Հետաձգված մեկնարկի հնարավորություն
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	18
	Ֆիլտր
	Հեշտ մաքրվող ֆիլտր և ֆիլտրի մաքրման անհրաժեշտության ցուցիչ կամ համարժեք
	________________________

	19
	Խտանյութի հավաքում
	Խտանյութի (condensate) հավաքման տարա և, եթե առկա է, մշտական ջրահեռացման միացման հնարավորություն
	________________________

	20
	Աղմուկ
	Առավելագույնը 68 dB(A)
	________ dB(A)

	21
	Էլեկտրամատակարարում
	220–240 V, 50 Hz
	________________________

	22
	Չափսեր
	Մասնակիցը պարտադիր նշում է բարձրությունը × լայնությունը × խորությունը
	________ × ________ × ________ սմ

	23
	Քաշ
	Մասնակիցը պարտադիր նշում է սարքի զուտ քաշը
	________ կգ

	24
	Երաշխիք
	Ամբողջ սարքի համար՝ նվազագույնը 24 ամիս
	________ ամիս

	25
	ՀՀ-ում սպասարկում
	ՀՀ-ում երաշխիքային սպասարկման և վերանորոգման հասանելիություն
	________________________

	26
	Պահեստամասեր
	Մասնակիցը նշում է արտադրողի/սպասարկման կենտրոնի կողմից պահեստամասերի հասանելիության նախատեսվող ժամկետը
	________ տարի

	27
	Փաստաթղթեր
	Արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկ/կատալոգ + գործող էներգապիտակ + կիրառելի համապատասխանության/անվտանգության փաստաթղթեր
	☐ Կցված է  ☐ Չի կցվել

	28
	Առաքում և գործարկում
	Առաքում, տեղադրում, հարթեցում և փորձնական գործարկում՝ մատակարարի կողմից
	☐ Այո  ☐ Ոչ

	29
	Արտադրման երկիր 
	Մասնակիցը պետք է նշի Սարքի հավաքման երկիր 
	________________________



4. Գնային առաջարկ
Գները պարտադիր ներկայացնել ինչպես առանց ԱԱՀ-ի, այնպես էլ ԱԱՀ-ով։ 
	№
	Ապրանք
	Քանակ
	Միավորի գին՝ առանց ԱԱՀ
	Միավորի գին՝ ԱԱՀ-ով

	1
	Լվացքի մեքենա
	1
	
_____________ դրամ
	
_____________ դրամ

	2
	Չորանոց
	1
	
_____________ դրամ
	
_____________ դրամ



5. Մատակարարման և երաշխիքային պարտավորությունների հաստատում
Մատակարարման ժամկետը՝ ________________________________
Երաշխիքային սպասարկման արձագանքման ժամկետը՝ ________________________________
Առաջարկվող մոդելները համապատասխանում են սույն տեխնիկական առաջադրանքի բոլոր պարտադիր պահանջներին՝ ☐ Այո ☐ Ոչ
Մասնակցի հաստատում. Սույն փաստաթուղթը լրացնելով՝ մասնակիցը հաստատում է, որ ներկայացված տեխնիկական տվյալները վերաբերում են առաջարկվող կոնկրետ մոդելին և կարող են հաստատվել արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթերով։


6․ Մատակարարման վայրերը և պայմանները 

Գնվող ապրանքները պետք է մատակարարվեն Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներ՝ Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեներով և քանակական բաշխմամբ։
Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնի ապրանքների տեղափոխման, բեռնման, բեռնաթափման և հասցեներով մատակարարման բոլոր ծախսերը։ Այդ ծախսերը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ և Պատվիրատուի համար չառաջացնեն լրացուցիչ վճարներ։
	Կազմակերպության անվանում
	____________________________

	Լիազորված անձի անուն, ազգանուն
	____________________________

	Ստորագրություն / կնիք (եթե կիրառելի է)
	____________________________

	Ամսաթիվ
	____ / ____ / ______




Փաստաթուղթը լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է այն ուղարկել նշված procurement@caritas.am հասցեին`մինչև հոկտեմբերի 22-ը  ժամը 17։00-ը:
 

Տեխնիկական առաջադրանք – լվացքի մեքենաներ և չորանոցներ
